Nebytový prostor – Slezská Diakonie - SPC, Krnov

    Výměna oken a dveří

Tabulka prvků

 

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm
Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks 
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 5
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm
Pozice: 1a/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A 
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 4
Cena za ks: -
 -
1 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm
Pozice: 1b/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterier-TNp
 
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek:
Stulp AB:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

 

 

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 2650,0 x 1800,0 mm
Pozice: 2/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství
Trojdílné okno se sloupkem 
vpravo
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Klapačka malá 44mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole B 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole C 
 (FFG)  A:600 , B:S, C:600
 Celkem:
Množství: 5
Cena za ks: -
 -
2 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek:
Stulp AB:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 2650,0 x 1800,0 mm
Pozice: 2a/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství
Trojdílné okno se sloupkem 
vpravo
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Klapačka malá 44mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
 (FFG)  A:600 , B:S, C:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
 
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 900,0 x 900,0 mm
Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterier-TNp
 
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
OS GEK jednodílné  -2st  2SE
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
 (FFG)  A:155
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: -
 -
3 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

 
Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1340,0 x 1800,0 mm
Pozice: 4a/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterier-TNp
 
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
GarantMax - lepené sklo 1ks  
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

 

 
Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1340,0 x 1800,0 mm
Pozice: 4b/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
GarantMax - lepené sklo 1ks  
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A 
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: -
 -
4 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Stulp:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

 

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1470,0 x 1750,0 mm
Pozice: 5/: Dvojdílné okno + příslušenství
Dvojdílné okno
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Klapačka malá 44mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole B 
 (FFG)  A:S, B:600
 Celkem:
Množství: 3
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Stulp:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1470,0 x 1750,0 mm
Pozice: 5a/: Dvojdílné okno + příslušenství
Dvojdílné okno
Bílá
o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterier-TNp
 
Rám 64 mm s těs.
Klapačka malá 44mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks  
 (FFG)  A:S, B:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -
5 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek:
Stulp BC:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 2400,0 x 1670,0 mm
Pozice: 6/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství
Trojdílné okno se sloupkem 
vlevo
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Klapačka malá 44mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks 
 (FFG)  A:600 , B:S, C:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -
6 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Rozměry rámu: 5007,3 x 3180,0 mm
Pozice: 7/: Sestava
Pozice: 7a
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

 

 

 

Výška kliky:
______________
Pozice: 7b
Základní cena:
Barva (ext/int):
 
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

Výška kliky:
______________
Pozice: 7c
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:

 

Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.
1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole A   
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole B   
 (FFG)  A:600 
___________________________
1000,0x3180,0 mm   1 ks
Dvojdílné balkonové dveře 
s poutcem
Bílá
XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá 
U=1.14
S24 F4-16TGI-T4 U=1.1 standard 
Float-P1.1
S24 F4-16TGI-T4 U=1.1 standard 
Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Křídlo Z74
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Poutec 86mm
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
2665,3x2240,0 mm   1 ks
Čtyřdílné okno s poutcem a 
sloupkem
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.
1
Rám 64 mm s těs.
Sloupek 120
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:L pole A  
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole B  
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole C  
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole D  
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=4050, hl=250, 
1ks  
 (FFG)  A:600 , B:600 
___________________________
1304,0x2240,0 mm   1 ks
Dvojdílné okno s poutcem
Bílá
7 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

 

 
 
Výška kliky:
______________
Spoje:

			
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole A.2 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole B 
 (FFG)  A:980 
___________________________
celkem
ZMSP10V  X-S-033  spoj 70x6mm 
ZM560024  X-S-027 Dilatace č.2 s Fe
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

 

 

 

 

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 2650,0 x 2360,0 mm
Pozice: 8/: Šestidílné okno 2-ma sloupky a se 3-mi poutci +
příslušenství
Šestidílné okno 2-ma sloupky a 
se 3-mi poutci
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Sloupek 120
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole B        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole C        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole D        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole E        
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole F        
 (FFG)  A:600 , B:600 , C:600
 Celkem:
Množství: 2
Cena za ks: -
 -
8 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 970,0 x 2350,0 mm
Pozice: 9/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství
Dvojdílné okno s poutcem
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks     
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:L 
pole A 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ ovl:P 
pole B 
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -
9 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Rozměry rámu: 2000,0 x 3300,0 mm
Pozice: 10/: Sestava
Pozice: 10b
Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

 

Výška kliky:
______________
Pozice: 10c
Základní cena:
 
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:

Podkladní profil:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Klika:
 
Kování:
Doplňky:

 

 

Výška kliky:
______________
Spoje:

Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Poutec 86mm
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole A.1 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole A.2 
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole B 
 (FFG)  A:980 
___________________________
celkem
ZMSP2V  X-S-002 spoj H 2mm + 1xFe
998,0x2350,0 mm   1 ks
Dvojdílné okno s poutcem
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.
1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Pevné zasklení
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
 
GU Optimo
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole A     
Žal.IDSN EKO Celostín RAL- 
lamela STANDARD 0,18mm b:1/1 BÍLÁ 
ovl:P pole B     
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, 
hl=250, 1ks  
 (FFG)  A:600 
___________________________
1000,0x3300,0 mm   1 ks
Dvojdílné balkonové dveře 
s poutcem
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.
1
Rám 64 mm s těs.
Poutec 86mm
Křídlo Z74
Pevné zasklení
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -
10 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1150,0 x 1560,0 mm
Pozice: 11/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
o4-16TGI-T4 U=1.1 Kůra čirá-exterier-TNp
 
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks    
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -

Základní cena:
Barva (ext/int):
Sklo:
Rám:
Křídlo:
Podkladní profil:
Barva těsnění:
Klika:
Kování:
Doplňky:

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 1150,0 x 1560,0 mm
Pozice: 11a/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
Bílá
F4-16TGI-T4 U=1.1 standard Float-P1.1
Rám 64 mm s těs.
Křídlo Z60 Classic Line s těs.
Podkladní lišta 30/5K bílá
Standard
Okenní klika BÍLÁ EKO
GU Optimo
Parapet vnitřní EKO Rehau 
bílý, krytka bílá d=podle okna, hl=250, 
1ks    
 (FFG)  A:600
 Celkem:
Množství: 3
Cena za ks: -
 -
11 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

Základní cena:
Doplňky:

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm
Pozice: 11b/: příslušenství
illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m)  
2ks
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: -
 -
12 / 13
7:57:11 29.7.2015
Zpracováno systémem MI-SOFT - www.misoft.cz (Licence 700)

 

 

 

 

 

 
13 / 13