**Akce:** ***Denní bar zdraví***

**Místo:** Hlavní náměstí 3a , Krnov 794 01

**Kat.území:** Krnov-Horní Předměstí par.č.80/1

**DODATEK č.1**

**K JEDNODUCHÉMU TECHNICKÉMU POPISU**

k ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby

podle § 104 odst.1 bod k) stavebního zákona

1. ***Identifikační údaje***

Název stavby: ***Denní bar zdraví***

Místo: Hlavní náměstí 3a , Krnov 794 01

Kat.území: Krnov - Horní Předměstí par.č.80/1

Stavebník: Jana Pechová,Hlavní náměstí 90/22,Krnov 794 01

Projektant: Petr Kovařík, Ježnická 43, 794 01 Krnov

IČ : 64621952

Stavební úřad: Krnov

Kraj: Moravskoslezský

Stupeň: dokumentace k žádosti k ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby podle § 104 odst.1 bod k) stavebního zákona

Datum: listopad 2016

***2) Lapač tuků a olejů MOBILAP 1***

Mobilní lapač tuků a olejů MOBILAP 1( bude umístěn v místnosti č .4 –úklidová komora.Na tento mobilní lapač tuků a olejů bude napojeno odpadní potrubí z dřezů mytí kuchyňského nádobí.Přílohou dodatku je provozní řád lapače a stanovisko provozovatele veřejné kanalizace KVaK s.r.o.

***3) Odpady – z provozu denního baru***

- směsný komunální odpad – bude ukládán do popelnicových nádob a odvážen na určenou skládku

způsobem obvyklým v obci,

- složky s odděleného sběru komunálního odpadu (papír, lepenka, sklo, plasty) budou ukládány do

kontejnerů rozmístěných pro tento účel v obci

- poškozené zářivkové trubice budou ukládány do vyhrazené krabice a budou odevzdány k likvidaci další

pověřené osobě – sběrný dvůr

-oleje a tuky budou ukládány do plastových nádob a odevzdány k likvidaci specializované firmě.

**-** organicné a biologické odpady z provozu zařízení budou skladovány v plastových nádobách umístěných v plechovém uzamykatelném kontejneru ve dvoře u objektu a následně odevzdány specializované firmě.

**4)upřesnění vhodného umístění škrabky brambor**

Škrabka brambor bude umístěna v místnosti č.8 – hrubá přípravna zeleniny.

**5)upřesnění ,zda se jedná o zařízení kuřácké či neuřácké**

Jedná se o zařízení nekuřácké.

**6) upřesnění umístění odkládací a odkapávací plochy v umývárně černého nádobí.**

Odkapavací plocha je vlevo a odkládací vpravo od dvojdřezu.

**7) upřesnění odvětrání předsíně WC muži,předsíně WC potravinářského personálu a skladu baru**

Odvětrání předsíně WC muži,předsíně WC potravinářského personálu a skladu baru je navrženo nuceným podtlakovým odvětráním ventilačními mřížkami s ventilátorem DOSPEL styl 150 o vzduchovém výkonu 280m3/hod o akustickém tlaku 47dB a flexibilního potrubí DN 150. Ovládání vzduchotechniky bude spojeno s vypínači osvětlení v místnostech č.3,10,13.

**8) Vyústění vzduchotechnického zařízení**

Vyústění VZT K1 (viz situační schéma vzduchotechniky) je navrženo odvodem nově vyvložkovaným stávajícím komínovým průduchem nad úroveň střechy objektu .

Vyústění VZT K2 je navrženo středem stávajícího zděného světlíku (půdorysný rozměr 3x4 m),který slouží pro prosvětlení místnosti kuchyně( kde byla původně v provozu kuchyň restauračního zařizení v 30 letech 20. století.Vyústění bude umístěno nad střechou objektu./viz foto/.

Vyústění VZT K3 je navrženo v boční stěně stávající přízemní přístavby objektu.

V Krnově prosinec 2016 Vypracoval: Petr Kovařík