Ing. Jana Hlaváčková hlavackova@kvak.cz

Komu:

janaf.001@seznam.cz



RE: MS Hlubčická

Šachta š1 ve vjezdu do školky:

Změřeno: Poklop 312,79 m.n.m

                 Dno v šachtě 2,3 m  ( 310,49 mnm)

Šachta š2 před obchodem č.103

Změřeno: poklop 313,20

                 Hloubka dna v šachtě 2,21m  ( 310,99 mnm)

Změřený terén (chodník) v místě odbočení přípojky 312,86 m, interpolací určeno dno potrubí 310,58 mnm tj, 2,28m hloubky

Vzdálenost mezi š1 a š2 – 87,42  m,  a od  š1 po přípojku 15,1m