**Technická zpráva – FS Krnov - výměna sedaček na tribuně**

Město Krnov má záměr vyměnit sedačky a vyspravit hlavní tribunu ze strany trávy na fotbalovém stadionu v Krnově.

**Část 2: Dodávka a montáž sedaček**

* Bude namontováno 468 kusů sedaček (360 kusů modré barvy, 108 kusů žluté barvy) mezi kterými bude mezera 20 cm. Parametry a požadavky na tyto plastové sedačky:
* Celoplastová anatomicky tvarovaná sedačka
* Šířka sedadla 42-45 cm
* Kotvení pomocí ocelových kotev do betonové konstrukce (bez sklápění sadačky)
* Barevná stabilita vůči UV záření
* Sedačka vybavena uprostřed sedáku dírou pro odvod vody
* Bude namontováno 32 kusů sedaček v modré barvě pro sektor VIP. Parametry a požadavky na tyto plastové sedačky:
* Dvoudílná pevná plastová sedačka vyráběná metodou vyfukování
* Anatomicky tvarovaná
* Pevné uchycení sedáku na betonovou konstrukci (bez sklápění)
* Kovový rám lakovaný (komaxit)
* Čalounění koženkou vhodnou pro venkovní použití
* Molitan studená pěna



Foto č. 1 – Pohled na čelně pravou stranu tribuny