|  |  |
| --- | --- |
| **C.01** | **Schodiště v břehu u Flemmichovy vily** |
| Úsek | C (od mostu „U jatek“ po „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Schodiště v břehu navazující na kompozici zahrady Flemmichovy vily a propojující úroveň bermy na levém břehu s horní úrovní břehu, kde je umístěna rekreační trasa. Rameno je složeno z opracovaných kamenných bloků vsazených do úrovně břehu, schodišťové rameno bez schodnice, základová konstrukce splňující požadavky na stabilitu a odolnost vůči zvýšené hladině vody.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO.

Kolize s infrastrukturou – nejsou

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 23, situace B.04c.

Je zřejmý záměr, i když je popsáno jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze zrealizovat bez ovlivnění funkce PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

K propojení do zahrady Flemmichovy vily by bylo nutno překonat ještě úroveň ochranné zídky např. schodištěm zapuštěným do zídky tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu a do rekreační trasy, nebo otvorem v zídce s mobilním hrazením. Přerušení linie zídky s oknem, jež by bylo zahrazeno za povodní snižuje spolehlivost PPO.

Doporučuje se zvážit potřebu schodiště s ohledem na možnost přístupu na bermu po sjezdu u mostu ve vzdálenosti cca 45 m.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Bylo by nutné dořešit mezi investory otázky provozování a údržby.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí. Považuje schodiště za nadbytečné, lze využít již navržený sjezd od mostu.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR.

Přístup na bermu v podobě sjezdu je zařazen v projektové dokumentaci PPO jako součást SO 090.13.4 Levobřežní ochranná zídka v km 0,233 – 0,534.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| bylo dohodnuto:  \_ bude předloženo upravené řešení – umístění schodiště ve svahu (C.01), překonání opěrné zídky splňující PPO – oplocení, branka (viz C.03)  Pro město Krnov:  \_ zadá úpravu a poskytne pozemek  \_ bude projednáno s PO zda z hlediska investorství Typ 01 nebo Typ 02 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |