|  |  |
| --- | --- |
| **C.03** | **Ochranná zídka (LB)** |
| Úsek | C (od mostu „U jatek“ po „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Protipovodňová ochrana zástavby na Q150. Zídka je umístěna „za“ rekreační trasu, na pozici rozhraní pozemků. Ideálním řešení je sjednotit pozici zídky s pozicí plotů jednotlivých majitelů. Tímto řešením se vyruší vzniklý prostor mezi zídkou a plotem a zamezí se tam nežádoucímu ukládání náletových dřevin, odpadu apod. Materiálové řešení zídky kámen (řádkové nebo tzv. kyklopské zdivo), horní hrana zídky je ukončena kamenem, kamennou deskou nebo cihlou. Alternativní materiálové řešení je železobetonem litý do systémového bednění nebo do bednění se vzorem dle návrhu architekta. Zídka by kromě protipovodňové ochrany, měla splňovat také estetickou funkci, resp. neměla by působit zcela technicky. Případné propojení se zahradou Flemmichovy vily bude řešeno vloženými stupni a bude esteticky navazovat na výraz zahrady.*

2 Umístění

Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, v případě adaptace námětu pozemky Strojíren Kalinowski a p. Tihelky.

Nejsou kolize s infrastrukturou.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 23, situace B.04c + B05d\_PRICNY REZ C

Nesprávně uveden parametr. Nejedná se o Q150, ale o QNávrh. = 150 m3/s.



4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze začlenit do koncepce PPO.

Umístění ochranné zídky odpovídá návrhu DUR PPO. Pozice zídky sleduje až na lokální výjimky převážně linii oplocení sousedních pozemků. Úplné sjednocení zídky s pozicí oplocení je možné na úkor plynulého průběhu. Navrhované materiálové řešení z kamenného zdiva by vedlo k návrhu poměrně masivní konstrukce s vyššími prostorovými nároky.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Nutnost koordinace námětů C.02 a C.03.

Pro možnost realizace námětu C.02 (rekreační trasa) by v úseku od plechové haly na p.č.351 po SPŠ bylo nutno ochrannou zídku odsunout za hranici pozemku PO (zábor soukromého pozemků a dotčení objektu (rampy) v areálu fy. Strojírny Kalinowski.. Návrh úpravy - viz obrázek níže, vyznačeno plně světle zeleně.

Nutné dořešit propojení u Flemmichovy vily. Propojení se zahradou Flemmichovy vily by bylo možno realizovat stupni v lokálním odsazení zídky, aby stupně nezasahovaly do rekreační trasy.

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

V nárocích na správu a údržbu nejsou rozdíly oproti řešení v DUR PPO.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

Město Krnov zajistí projednání odsunu zídky s vlastníkem pozemku (fy. Strojírny Kalinowski a p. Tihelka).

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Ochranná zídka na LB je zařazena v DUR PPO jako SO 090.13.4 Levobřežní ochranná zídka v km 0,233 – 0,534, tvoří linii ochrany a bude realizovaná v rámci stavby PPO a bude financována z prostředků investora PPO.

Přijetí záměru vyžaduje přepracování příslušné části DUR (SO 090.13.4). Nutná je koordinace s dalšími náměty - C.02, C.05.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| bylo dohodnuto:  \_ bude předloženo upravené řešení – umístění schodiště ve svahu (C.01), překonání opěrné zídky splňující PPO – oplocení, branka (viz C.03)  principiální řešení viz ilustrační obrázek: |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |