|  |  |
| --- | --- |
| **B.11** | **Nová výsadba na PB** |
| Úsek | B (u domů s pečovatelskou službou) |

1 Popis námětu dle Studie

*Opatření na PB, které zajistí prostor pro výsadbu stromů a keřů na horní části mezi předsunutou ochrannou zídkou a hranicí sousedních pozemků. Prostor pro výsadbu dřevin bude široký 3-5 m, délka 150 m. V prostoru naproti koupacímu a pobytovému místu bude provedena výsadba stromů (javor babyka). Tímto opatřením vznikne interakční prvek ÚSES. Proto je nutné pro výsadbu použít domácí druhy nižšího a kompaktního vzrůstu (javor babyka, javor mléč, líska obecná, ptačí zob obecný apod.).*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Města Krnova a PO.

Kolize s infrastrukturou – nejsou.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 22, situace B.04b.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Vlastní prvek – nové výsadby na PB neovlivní koncepci a funkčnost PPO. Souvisí však s námětem B.08 Ochranná zídka (je hodnocen negativně), který nevytváří dostatečný prostor pro tento prvek. Výsadby v bezprostřední blízkosti ochranné zídky jsou nepřípustné.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Odsun ochranné zídky na PB na hranu břehu (prvek B.08) vytvoří prostor mezi zídkou a plotem sousedních pozemků šířky pouze cca 3,0 - 4.0 m. Při požadavku na komunikační a obslužný pás podél toku pro údržbu toku (i zídky), a při dodržení nutného odstupu stromů od zídky a od sousedního soukromého pozemku (dle OZ, §1017 min. 3 m pro stromy vyšší než 3 m) by výsadby dřevin vyžadovaly zábory soukromých pozemků.

Pokud by se městu Krnovu podařilo získat další pozemky podél toku, pak by mohlo být navrženo a realizováno výhodnější řešení vycházející z koncepce DUR.

V případě zachování příčného uspořádání podle DUR s odsazenou ochrannou zídkou je možno zvážit výsadbu dřevin ve svahu těsně pod břehovou hranou v dostatečném odstupu od ochranné zídky.

Obsah obrázku tráva, exteriér, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutná údržba stromů, pravidelná kontrola zdravotního stavu.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí. Připouští se kompenzační výsadby do průtočného profilu, a to v horní polovině svahu břehů, případně za linií PPO na pozemcích, které město Krnov poskytne nebo majetkově vypořádá.

Doplňkové výsadby budou z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Případné doplnění výsadeb bude zařazeno do DUR PPO jako součást SO 090.61.1 Náhradní výsadby a bude financováno jako jejich součást z prostředků investora PPO.

Nutno řešit jako koordinovaný návrh s ochrannými zídkami a úpravami příčného profilu koryta.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem za předpokladu, že bude splněna možnost kompenzační výsadby do průtočného profilu, a to v horní polovině svahu břehů (viz A.03, bod 8. stanovisko investora PPO)  principiální řešení viz ilustrační obrázek: |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |