|  |  |
| --- | --- |
| **E.04** | **Opěrná stěna stávající** |
| Úsek | E (městská náplavka Říční okruh) |

1 Popis námětu dle Studie

*Stávající opěrná stěna bude opravena, poškozené kusy kamenných bloků budou vyměněny, dodatečné vysprávky jiným materiálem (cihla, beton) budou nahrazeny kamennými bloky, krytí koruny stěna bude sjednoceno (kamenná deska, cihla apod). Účelem je uvést opěrnou stěnu do jednotné technické a estetické kvality. Vysprávka bude koordinována s novou opěrnou stěnou (viz E.03). Funkce protipovodňové ochrany – horní úroveň stěny (koruna) – vychází z požadavků protipovodňové ochrany. Protipovodňové úpravy stávající opěrné stěny budou řešeny v koordinaci s novou opěrnou stěnou (viz E.03). V opěrné stěně je navrženo soklové osvětlení náplavky, popř. mobiliář (viz E.01).*

2 Umístění

Obsah obrázku mapa, text

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automatickyNámět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO

Kolize s infrastrukturou – ANO, přeložka vodovodu DN 100

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 32, situace B.04e a příčný řez B.05h.

Ve *Studii* ideové řešení. DUR počítá v předmětném úseku se zachováním stávající opěrné zdi a v části u mostu v ul. Sokolovské se zřízením sjezdové rampy a opevněním svahů kamennou dlažbou.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je slučitelný s koncepcí  bez ovlivnění funkce PPO. V DUR PPO je oprava stávající opěrné zdi zahrnuta. .

Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

V DUR PPO je v úseku námětu E.04 navržena sjezdivá rampa na bermu. Tato rampa může nahradit rampy navrhované v rámci námětů E.05 a D.06.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

V nárocích na provozování a údržbu nejsou rozdíly oproti řešení v DUR PPO.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik souhlasí.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět je již zahrnut do PPO a bude financován jako jejich součást z prostředků investora PPO. Námět je součástí stavebních objektů SO 090.13.10 Úpravy a zvýšení levobřežní zdi říčního okruhu v km 1,033 -1,298 a SO 090.12.2 Úpravy levého břehu v km 0,874 - 0,980.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem.  Koordinovat s viz E.01 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |