
|  |  |
| --- | --- |
| **D.16** | **Parkové úpravy v místě amfiteátru** |
| Úsek | D ( „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Jedná se o doplňující výsadbu na okraji navrhovaného amfiteátru. Vegetace bude plnit izolační a kompoziční funkci a vytvoří lehké přistínění pobytové plochy (výsadba je umístěna na severní okraji plochy). Pro výsadbu budou použity druhy stromů se vzdušnou korunou, kvetoucí, ale neobtěžující plody. Doplnění bude tvořit keřová zeleň ve formě tvarovaných živých plotů a nízká intenzivní půdopokryvná zeleň. Ve spodní části plochy budou použity vyšší traviny a trvalky.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-036 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň).

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – ANO, kanalizace DN 800 včetně navrhované přeložky, kabel CETIN, vodovod DN 100 včetně navrhované přeložky, přeložka kabelu UPC

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 29, situace B.04d, a příčný řez B.05g

Řešení je jen ideové. Nutno dořešit kolize s inženýrskými sítěmi.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze zrealizovat bez ovlivnění funkce PPO, je za linii PPO. Výsadby dřevin kolidují se stávajícími sítěmi i navrhovanými přeložkami v rámci DUR PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Z hlediska PPO není třeba adaptovat. Přeložky inženýrských sítí (kanalizace DN800, vodovod, sděl. vedení) je nutno koordinovat s přeložkami navrhovanými v rámci PPO pro stavbu nového mostu. Navrhované výsadby bude třeba umístit mimo prostor inženýrských sítí, nebo realizovat přeložky sítí většího rozsahu s dopadem na přilehlou infrastrukturu.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Povodí Odry s.p. nebude provozovatelem pobytového prostoru a parkových úprav.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Parkové úpravy budou řešeny jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky. Námět nebude zařazen do DUR, bude projednáván v samostatném řízení.

Nutno koordinovat s přeložkami inženýrských sítí navrhovanými v rámci DUR PPO:

SO 090.53.2 Přeložka kanalizace DN 800 v km 0,883 - 0,958

SO 090.52.3 Přeložka vodovodu DN 100 v km 0,889 – 0,943,

SO 090.56.3 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0,928.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |