|  |  |
| --- | --- |
| **E.12** | **Opěrná stěna s chodníkem** |
| Úsek | |  | | --- | | E (městská náplavka Říční okruh) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Řešení navazuje opěrnou stěnu s chodníkem u objektů (viz E.11), je nutno zohlednit stávající schodiště u mostu Svatováclavská (viz E.13).*

2 Umístění

Obsah obrázku mapa, text

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemek soukromých vlastníků

Kolize s infrastrukturou – ANO, 1x vyústění kanalizace DN 150 přes opěrnou stěnu, 2x parovod DN 800.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 33, situace B.04e.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Ze studie není zřejmé zda se jedná o posun předsazené opěrné stěny, nebo zachování linie stávající. DUR PPO v předmětném úseku počítá s předsazenou zvýšenou opěrnou stěnou.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

V případě posunu zdi o cca 0,6 m bude zmenšen průtočný profil a realizací námětu bude ovlivněna funkce PPO. Vzhledem k tomu, že v předmětném úseku není za opěrnou zdí zástavba je možno zachovat řešení dle DUR, bez ovlivnění funkce PPO. Navrhovaný chodník pak bude ležet na pozemku soukromých vlastníků.

Obsah obrázku tráva, exteriér, strom, budova

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv mírně negativní nebo neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Doporučujeme zachování linie opěrné zdi dle DUR PPO a chodník umístit na pozemek soukromých vlastníků.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nároky na správu a údržbu - nejsou podstatné rozdíly oproti řešení v DUR. Správa a údržba chodníku za zdí by měla patřit do působnosti města.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením (posunutím opěrné zdi) Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí z důvodu zúžení průtočného profilu.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět (posun opěrné zdi) a **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora (chodník).

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

V rámci DUR PPO je v předmětném úseku navrhována úprava stávající zdi (předsazená zeď) v rámci SO 090.13.9 Pravobřežní předsazená zeď v km 1,148 -1,347. Úprava stávající zdi je zahrnuta do PPO a bude financována jako jejich součást z prostředků investora PPO.

Chodník za zdí může být výhledovou samostatnou stavbou jiného investora (Města Krnova) realizovanou za jeho prostředky a projednávanou v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| \_ koordinovat s E.11 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |