|  |  |
| --- | --- |
| **F.12** | **Úpravy v parku – prostor vně odsazené hráze** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Jedná se o prostor vně odsazené hráze, který je v současnosti také parkově upravenou plochou. Navržená hráz toto území rozděluje. Proto bude umělý technický charakter hráze potlačen terénními modelacemi a výsadbou dřevin.* *Na koruně hráze bude umístěna stezka pro pěší a cyklisty v šířce 4m, která bude osvětlená. Výsadba je navržena ideově, detailní kompoziční umístění bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Druhové složení výsadeb bude vhodně doplňovat stávající dřeviny, mohou být použity domácí i introdukované druhy. Sklon navazujícího terénu na zemní těleso hráze bude proměnlivý a velmi mírný.*

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

2 Umístění

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O39 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň), plochy parků a veřejných zahrad – ZP.

Bude třeba ověřit soulad námětu s ÚP v části plochy – plochy tělovýchovy a sportu OS-3.

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – ANO, podzemní vedení VN, podzemní vedení NN, veřejné osvětlení

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 39, situace B.04f.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Ze studie není zřejmé zda je součástí námětu F.12 i stezka pro pěší a cyklisty v šířce 4m na koruně hráze. V námětu F.23 - protipovodňová ochrana není informace o stezce na koruně uvedena. Připravovaná DUR uvažuje z šířkou koruny odsazené hráze 3,0 m a šířkou stezky 2,5 m.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět parkových úprav je možno realizovat bez dopadu na funkci PPO, bude realizován za linií protipovodňové ochrany.

Pokud je součásti námětu i stezka šířky 4 m na koruně, bude pro její umístění nutné rozšířit korunu ochranné hráze v DUR PPO na 4,5 až 5,0 m. Při navrhovaném rozšíření odsazené hráze a zmírnění sklonů svahu pro navázání na okolní terén by místy zasahovalo zemní těleso hráze mimo koridor vymezený v ÚP pro stavbu ochranné hráze.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO je neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Námět je třeba zkoordinovat s námětem F.23 a s návrhem odsazené hráze dle DUR PPO. Požadavek na zmírnění svahů tělesa hráze je nutno řešit jako terénní úpravu přisypáním zeminy k navrženému tělesu hráze.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem by mělo být Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Úpravy v parku (výsadby vně odsazené hráze) lze realizovat jako výhledovou samostatnou stavbu jiného investora (Města Krnova), za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR jako součást PPO, bude projednáván v samostatném řízení.

Stezku pro pěší a cyklisty v šířce 4 m na koruně odsazené hráze je nutné koordinovat s SO 090.12.3. Levobřežní odsazená hráz v km 1,452 – 2,027. Umístění stezky šířky 4 m znamená přepracování uvedeného SO v DUR PPO.

Stezka pro pěší a cyklisty na koruně odsazené hráze a terénní modelace pro zajištění mírného a proměnného sklonu zemního tělesa navazujícího na terén parku budou realizovány jako navazující koordinovaná samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky. Tyto úpravy nebudou zařazeny do DUR jako součást PPO, budou projednávány v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem.  Pro město Krnov:  \_ nechat zpracovat celkový návrh krajinářských a architektonických úprav parku; zachovat dohodnuté požadavky s PO a nechat zapracovat do zadání soutěže/projektu |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |