|  |  |
| --- | --- |
| **G.16** | **Zachování stávající zeleně (úsek cca 420m)** |
| Úsek | |  | | --- | | G (od mostu „ČSL Armády“ po ulici „Na Ostrově“) | |

1 Popis námětu dle Studie

*- ponechat stávající stromy oddělují nadzemní teplovod*

*- stávající vrba v bermě – požadavek na zachování*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – plochy zeleně ostatní a specifické – ZX, koridory vodní a vodohospodářské – KW-O43 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – ANO, ochranné pásmo podzemního vedení VN, ochranné pásmo vodovodní shybky DN 125

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 45, situace B.04g.

Ve Studii jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Hydrotechnické výpočty se stromy v průtočném profilu nepočítají. Zachovat lze pouze zdravé stromy ve svahu těsně pod břehovou hranou v dostatečném odstupu od ochranné zídky. Stromy ve spodní části svahu a v bermě jsou nepřípustné, tvoří překážku v průtočném profilu a omezují kapacitu.



5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv mírně negativní při úpravě námětu.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Zachování pouze zdravých stromů ve svahu těsně pod břehovou hranou v dostatečném odstupu od ochranné zídky. Náhradou za stromy vykácené z důvodu nevhodného umístění a kolize se stavbou zídky je možno zvážit výsadbu nových dřevin ve vhodných místech (v horní části průtočného profilu).

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutno zajistit průběžnou údržbu a sledování zdravotního stavu stromů, aby se při poškození za povodní nestaly překážkou v toku, na mostech, na jezu a pod.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek. Městu Krnov zajistí zhodnocení zdravotního stavu stromů, které budou vytypovány pro ponechání. Zachování stávajících stromů je vázáno na realizovatelnost ochranné zídky.

Připouští se kompenzační výsadby do průtočného profilu v horní polovině svahu břehů,

Doplňkové výsadby budou z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Případné doplnění výsadeb bude zařazeno do DUR PPO jako součást SO 090.61.1 Náhradní výsadby a bude financováno jako jejich součást z prostředků investora PPO.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |