**EVO192 panel (0702-178) - 2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 P**

[https://www.varnet.cz/zbozi-nahled/0702-178-evo192-panel/0](https://www.varnet.cz/zbozi-obrazek/0702-178-evo192-panel/0)

|  |  |
| --- | --- |
| Rozměry  š 190 x v 108 x h 30 mm | Pro prostředí  vnitřní: -20 až 50°C |
| Bezp. stupeň TestAlarm  3-stř./vysoké | Bezp. třída NBÚ  3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód zboží: | 0702-178 |
| Značka: | PARADOX |
| **Cena:** | **3 778,00 Kč bez DPH** |

Výstup NC reléKomunikace po sběrniciBezdrátová komunikace

**Popis**

**Technické parametry**

**Ke stažení**

**Dotaz**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dělení na podsystémy:** | 8 |
| **Max. počet zón v systému:** | 192 |
| **Max. počet modulů v systému:** | 254 |
| **PGM výstupy na ústředně:** | 4 x opto-relé 50 mA polarita +/- |
|  | 1 x relé 5 A, 24 V |
| **Počet uživatelských kódů:** | 999 |
| **Historie událostí:** | 512 EZS |
|  | 3072 ACS |
| **Napájení:** | 16 V~, 40 VA |
| **Typ zdroje:** | spínaný |
| **Max. proudový odběr z AUX výstupu:** | 1 A |
| **Typ AUX výstupu:** | elektronická vratná pojistka 1,1 A |
| **Odpojení AUX výstupu:** | ano, stisk tlačítka AUX |
| **Max. proudový odběr z výstupu BELL:** | 2 A |
| **Typ BELL výstupu:** | elektronická vratná pojistka 3 A |
| **Proudový odběr ústředny:** | 100 mA |
| **Maximální počet klávesnic v systému:** | 254 |
| **Maximální délka sběrnice:** | 900 m |
| **Změna firmware:** | ano, pomocí software WinLoad, Babyware |
| **Dobíjecí proud záložního akumulátoru:** | 350/700 mA |
| **Doporučený záložní akumulátor:** | 12 V, 7 Ah/18 Ah |
| **Optická signalizace:** | LED dioda CHARGE, STATUS, AUX |
| **Hardwarový reset:** | ano, stisk tlačítek RESET + AUX |
| **Doporučený typ transformátoru:** | trafo kryté 40 VA |
| **Doporučený typ boxu:** | BOX S-40, BOX V-40, BOX VZ-40 |
| **Počet vstupů na desce ústředny:** | 8 |
| **Max. počet zón na desce ústředny:** | 16 |
| **Max. počet zón v systému:** | 192 |
| **Max. počet zón na klávesnicích:** | do počtu klávesnic v systému |
| **Zónový expandér:** | ano, 16 zón jeden expandér |
| **Max. počet zónových expandérů:** | do počtu modulů v systému |
| **Sběrnicové detektory:** | ano |
| **Max. počet sběrnicových detektorů:** | do počtu modulů v systému |
| **Bezdrátové zóny:** | ano, přijímač/vysílač RTX3, klávesnice K641LX |
| **Definice závislé / intelli zóny:** | ano |
| **Max. počet keyswitch vstupů:** | 32 |
| **Max. počet PGM výstupů v systému:** | 250 |
| **Bezdrátové PGM výstupy:** | ano, s přijímačem RTX3 |
| **Počet podsystémů:** | 8 |
| **Vytvoření závislého podsystému:** | ano |
| **Společné zóny pro více podsystémů:** | ne |
| **Délka uživatelského kódu:** | 4 nebo 6-místný |
| **Možnost ovládání systému:** | uživatelským kódem, kartou, |
|  | bezdrátovou klíčenkou, keyswitchem, |
|  | softwarem NEWARE, WinLoad, |
|  | web prohlížečem - IP100, IP150 |
|  | dálkově po telefonní lince VDMP3 |
| **Automatické zapnutí:** | ano, podle času, klidu v systému |
| **Typy zapnutí:** | úplné, FORCE, STAY |
| **Max.počet monitorovaných dveří/čteček:** | 32 |
| **Skupiny dveří/časů:** | 16/16 |
| **Počet držitelů karet:** | 999 |
| **Způsob ovládání přístupové nadstavby:** | kartou, klíčenkou, kódem |
| **Počet telefonních čísel na PCO:** | 4 |
| **Detekce telefonní linky:** | ano |
| **Software:** | WinLoad, Babyware |
| **Způsob spojení PC s ústřednou:** | I307, CONV-4, |
|  | modem - telefonní linka, |
|  | IP150 - LAN/internet |
| **NEWARE ACCESS:** | uživatelská správa ACCESS/EZS |
| **Typ bezdrátové přijímače/vysílače:** | RTX3, K641LX |
| **Počet bezdrátových přijímačů v systému:** | do počtu modulů v systému |
| **Bezdrátové ovládání klíčenkou:** | ano |
| **Počet klíčenek v systému:** | 999 |
| **Bezdrátové detektory:** | ano |
| **Dohled nad bezdrátovými detektory:** | ano |
| **Interval dohledu:** | 80 minut/24 hodin |
| **Max. počet bezdrátových detektorů:** | 192 |
| **Opakovač pro prodloužení dosahu:** | ne |
| **Bezdrátový PGM výstup:** | ano, typ 2WPGM |
| **Max. počet bezdrátových PGM:** | 8 na jeden RTX3 |
| **Aktivace klíčenkou PGM výstup:** | ano, libovolný PGM v systému |
| **Bezdrátové klávesnice:** | ne |