|  |  |
| --- | --- |
| **D.09** | **Lávka výpustku kanalizace** |
| Úsek | D ( „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Na pravém břehu v bermě, je umístěn vyústek kanalizace. Celý otvor (půdorysný obrys) je překlenut*

*lávkou. Konstrukce lávky je pozinkovaná ocel, pochozí plocha z pozinkovaného pororoštu s možností sejmutí v případě údržby. V rámci návrhu protipovodňových úprav, je nutné zajistit zápachovou uzávěrku výpustku a navrhnout dostatečné řešení, které nebude eliminovat společenský význam tohoto místa, zejména prostoru amfiteátru na protějším břehu.*

2 Umístění

Obsah obrázku mapa, text

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36 – přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Povodí Odry, s.p., v případě adaptace námětu pozemek Kaufland Česká republika v.o.s. a Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 28, situace B.04d

DUR PPO nepočítá s umístěním lávky přes vyústění kanalizace z prostorových důvodů.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lávka v navrhované šířce omezí funkci zpětné klapky DN 1400 mm na vyústění kanalizace. Nelze realizovat bez úpravy vyústění kanalizace. Možná je lávka šířky cca 1 m.

Koncepce DUR PPO neuvažovala s komunikačním využitím pravobřežní bermy.

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

V případě úpravy námětu vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Lávku by bylo nutno zúžit na cca 1 m, aby neomezovala pohyb zpětné klapky na vyústění kanalizace. Lávku v šířce bermy je možno provést pouze za předpokladu zapuštění vyústního objektu kanalizace do břehu za rub opěrné stěny. Tato úprava by znamenala zásah do stávající opěrné zdi a do pozemků jiných subjektů (Kaufland, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi). Zásahy do opěrné zdi, ani dotčení uvedených pozemků se v DUR PPO nepředpokládalo.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutno řešit mezi investory otázky materiálu lávky, údržby a bezpečnosti osob.

8 Stanovisko investora PPO

Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí se začleněním a provedením námětu. .

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR.

Překlenutí vyústění kanalizace nebylo v DUR uvažována.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem a s návrhem (viz bod 6.) na zúžení lávky na 1m. Bude součástí PPO. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |