
|  |  |
| --- | --- |
| **D.11** | **Vodácké stanoviště - schodiště** |
| Úsek | D ( „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*U paty mostu Sokolovská, v návaznosti na vodácké stanoviště, je navrženo schodiště pro propojení horní úrovně s bermou. Povrch stupňů tvoří pohledový beton, stupně jsou vsazeny do úrovně opěrné šikmé stěny.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36, plochy veřejných prostranství – P, přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Povodí Odry, s.p., pozemek Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 28, situace B.04d

Ve *Studii* jen ideové řešení. Schodiště na PB u mostu je v DUR PPO navrženo.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Schodiště souvisí s námětem D.10 Vodácké stanoviště.

Schodiště na PB pro přístup pod most je v DUR PPO navrženo. Vlastní schodiště nemá vliv na funkci PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální, pokud bude vhodně vyřešeno překonání ochranné zídky.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Pro vodácké stanoviště by bylo nutno návrh upravit a vhodným způsobem vyřešit překonání ochranné zídky nad úrovní terénu, aby nezasahovalo do průtočného profilu (např. výklenek ve zdi). Zvážit úpravu parametrů schodiště (šířka, sklon) s ohledem na možnost vytahování lodí.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutno řešit mezi investory otázky provozování a údržby.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, s.p. nesouhlasí. Schodiště souvisí s námětem D.10 Vodácké stanoviště, který nebude zařazen (viz D.10).

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR ani jako výhledová související stavba jiného investora.

Schodiště pro přístup údržby na bermu a pod most je v DUR PPO součástí úprav břehů provedených v rámci stavby nového mostu  SO 090.31. Případné výhledové zřízení schodiště (vodáckého stanoviště) do DUR PPO by znamenalo zásah do opevnění břehů provedených v rámci stavby nového mostu  SO 090.31.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Pro město Krnov:  \_ koordinovat s řešením vodáckého stanovištěm (D.10)  \_ alternativně zvážit pohodlnějšího přístupu k vodě než jsou schody (viz D.11) – např. schody s mezipodestou, rampa apod. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |