
|  |  |
| --- | --- |
| **A.01** | **Pobytová plocha při soutoku** |
| Úsek | A (soutok s Opavicí – železniční most) |

1 Popis námětu dle Studie

*Soutok řek vytváří velmi oblíbené místo ke koupání a slunění. Je dobře přístupné z několika směrů a vyznačuje se pestrou nabídkou možností. Zatímco voda v řece Opavě je chladnější a hloubka je zde větší (cca 0,6-1 m), voda v řece Opavice je zejména v létě teplejší a štěrkovité koryto je zde mělké. U soutoku se opakovaně vytváří štěrková lavice, a tak je zde velký prostor pro hry malých dětí i dětí starších nebo dospělých. Řeka Opava pod soutokem má již rychlejší proud a její břehy jsou porostlé keřovými vrbami, což posiluje přírodní charakter. Soutok je tak místem, které je nejen vlídné, ale také zajímavé a rozmanité. Úpravy soutoku i jeho okolí by měly tyto přednosti dobře rozvinout, aby se přírodní charakter řeky stal ještě atraktivnější pro rekreační potřeby návštěvníků*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO

Nejsou kolize s infrastrukturou

3 Komentář

Ve *Studii* jen ideové řešení, zpráva A str. 18, situace B.04a.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze zrealizovat bez ovlivnění funkce PPO.

Úsek A nebyl posuzován jako součást velké EIA OHO. Pro účely staveb 02.10 byl dosud uváděn jako úsek bez zásahů v kynetě koryta.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Netřeba koncepci adaptovat, lze přímo rozpracovat v PD (ale jiné než stavby 02.090).

Nepříliš vhodná pobytová lokalita, zatížená blízkostí obchvatu silnice I/57.



7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Zvýšené nároky na správu a údržbu ploch. V případě realizace je žádoucí dořešit zatížení plochy odpadky.

8 Stanovisko investora PPO

Souhlasí se začleněním a provedením námětu . Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO

Upozorňuje, že v budoucnosti bude v "kolizi" s obchvatem Krnova pod soutokem řek.

Námět není v úseku stavby 02.090, zasahuje do souboru 02.101.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Pro stavbu 02.101 v úseku pod žel. mostem je zpracována DUR (2011). Územní rozhodnutí není.

Námět bude zahrnut do PPO, zapracován do DUR a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO.

Námět je možno zahrnout do staveb 02.101 v rámci aktualizace nebo vytvořit společnou samostatnou „revitalizační“ stavbu pro náměty v úseku pod žel. mostem.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |