|  |  |
| --- | --- |
| **B.14** | **Městská pláž** |
| Úsek | B (u domů s pečovatelskou službou) |

1 Popis námětu dle Studie

*Drobnější plážky jsou navrženy (nebo se předpokládá jejich samovolná tvorba) na mnoha místech, ve vazbě na pobytové schody při DPS je navrženo na levobřeží vytvoření rozsáhlejší štěrkopískové pláže v délce přibližně 50 metrů. Pláž je navržena ve velmi mírném sklonu s pozvolným přístupem k řece.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO.


Kolize s infrastrukturou – nejsou

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 22, situace B.04b.

Ve studii není uvedena předpokládaná výšková úroveň pláže ve vztahu k hladinám v řece. Odvozením z příčného řezu lze předpokládat pláž v úrovni hladiny cca Q210d.

Vytvoření prvku typu pláže je vázáno na přijetí koncepce záměru B.12, kdy by byla zrušena stávající úprava bermy.



4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Umístění pláže na konkávním břehu je v rozporu očekávaným vývojem morfologie toku (nebude stabilní a bude mít malou trvanlivost). V konkávním oblouku bude docházet k vymílání štěrkopísku a přirozenému dotváření strmého břehu, který je pro případ výmolu v námětu B.12. ochráněn navrženým spícím opevněním. Šířka toku a bermy neposkytuje dostatek prostoru pro pláž s mírným sklonem. Při předpokládané výškové úrovni pláže Q210d by byla značná část pláže často zatápěna.

Obsah obrázku tráva, exteriér, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Vzhledem k obsahu řady souvisejících námětů v úseku B není možné uvádět jejich hodnocení samostatně. Musí být posuzován ucelený návrh příčného uspořádání průtočného profilu. V navrženém prostoru, pokud bude úpravy příčného profilu vycházet z námětu B.12, je možné provést úpravu povrchu, která přiblíží vzhled pláži. Místo pozvolného přístupu do vody (pláže) doporučujeme v návaznosti na pobytové schody vytvořit stupně do koryta.

Vhodné místo pro přírodní městskou pláž je v prostoru městského parku.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Zvýšené nároky na údržbu (úklid odpadků) a nutnost obnovy po průchodu vyšších průtoků.

8 Předběžné stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO (po úpravě námětu).

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět bude po úpravě zahrnut do PPO, zapracován do DUR a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO.

Námět nutno koordinovat s námětem B.02 Pobytové stupně a může být zařazen do nového stavebního objektu splečně s ním. Vyžaduje přepracování příslušné části DUR.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| bylo dohodnuto:  \_ Aquatis zajistí: návrh břehové hrany (B.12) a městské pláže (B.14), koordinaci s celkovým architektonickým řešením (viz B.01)  \_ technický návrh: kombinace těžkého záhozu překrytého štěrkem a zmírnění sklonu svahu |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |