|  |  |
| --- | --- |
| **C.05** | **Zachování stávajících stromů (LB)** |
| Úsek | C (od mostu „U jatek“ po „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Stávající stromy rostou na svahu nad bermou a vytvářejí cenný krajinářský i ekologický prvek. Je nutné je zachovat nebo nahradit keřovými vrbami, které bude možné pravidelně seřezávat.*

2 Umístění

Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO.

Nejsou kolize s infrastrukturou.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 24, situace B.04c.

Souvisí s opatřením C.02.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze zachovat zdravé stromy, které se nachází v horní části svahu, kde zásah do průtočného profilu při návrhovém průtoku a vliv na kapacitu bude minimální Je třeba posoudit zdravotní stav stromů, aby se při poškození nestaly překážkou v průtoku.

Stromy nad břehovou hranou by tvořily překážku v rekreační trase C.02.

Z hlediska realizace stavby ochranných zídek jsou stromy v horní části svahu přípustné (vzdál. od zídky větší než 3,0 m). Požadavek na zachování stávajících dřevin částečně koliduje s návrhem rampy v rámci opatření C.02.

Obsah obrázku tráva, strom, exteriér, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Mírně negativní. Částečné ponechání stromů se předpokládalo.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Zachovat stromy v dobrém stavu při břehové hraně v horní části svahu. Doplnit vykácené stromy novou výsadbou v horní části svahu.

Nutno vyřešit vztah mezi rekreační trasou C.02 zachováním stávajících dřevin a případnou doplňkovou výsadbou.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Zvýšené nároky na údržbu, zachytávání spláví a riziko vyvrácení za povodní a vytvoření překážky v toku, zejména na mostech. Nutnost průběžné údržby s ohledem na zachování komunikačních tras a bezpečnosti osob a majetku.

8 Stanovisko investora PPO

Povodí Odry souhlasí se začleněním a provedením za předpokladu adaptace námětu a zajištění odborného sledování zdravotního stavu dřevin, které zajistí město Krnov.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Případné doplnění výsadeb bude zařazeno do SO 090.61.1 Náhradní výsadby a bude financováno jako jejich součást z prostředků investora PPO.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem + řešit v koordinaci s C.02  principiální řešení viz ilustrační obrázek: |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |