|  |  |
| --- | --- |
| **F.13** | **Zachování stávajícího olšového háje** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*V této části parku se zachovala skupina olší na původním půdním horizontu. Jedná se o krajinářsky cennou část, která odpovídá i původním přírodním podmínkám a plní i ekologické funkce. Proto v těchto místech bude nová hráz oproti původnímu návrhu (AQUATIS 2018) umístěna až za tento porost. Skupinu je možné doplnit další výsadbou dřevin s podobnými nároky (jasan, dub, vrba apod.). Bude obohacené podrostové bylinné patro o jarní cibuloviny a byliny s podobnými nároky.*

2 Umístění

Obsah obrázku mapa, text

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O39 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň), plochy parků a veřejných zahrad – ZP.

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 39, situace B.04f.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Souvisí s opatřením F.23 - protipovodňová ochrana, ve kterém se upravuje trasa odsazené ochranné hráze.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti


Zachování skupiny olší je slučitelné s koncepcí a funkcí PPO. V DUR PPO navrhovaná trasa odsazené hráze umožňuje zachovat převážnou většinu stromů v olšovém háji, navrženy ke kácení jsou pouze dva stromy v trase hráze.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO je neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Zachovat převážnou většinu stromů v olšovém háji je možné i bez úpravy trasy ochranné hráze (námět F.23) – viz.obr.



7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem parku bude Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska Povodí Odry s.p. je navržené opatření možné, ale bez odsunu hráze (je v rozporu s územním plánem).

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Nutno zajistit koordinaci s SO 090.12.3. Levobřežní odsazená hráz v km 1,452 – 2,027 a při jeho realizaci zabezpečit ochranu stromů před poškozením.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| bylo dohodnuto:  \_ v úseku olšového háje není nutná šířka koruny hráze 4,5m  \_ trasa hráze PPO bude dle DUR, tj. dle UP  + koordinovat s viz F.12 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |