|  |  |
| --- | --- |
| **G.11** | **Kompoziční výsadba (PB, u mostu ČSL Armády)** |
| Úsek | |  | | --- | | G (od mostu „ČSL Armády“ po ulici „Na Ostrově“) | |

1 Popis námětu dle Studie

*- mohutné stromy u okraje stezky*

*- výrazné solitéry nad hladinou Q150m3/sec*

*- oddělení pohledů na skládku*

*- druhy. např. dub, lípa, jasan, javor*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O43 (přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň) v překryvu s plochou průmyslové výroby a skladů – VP (přípustné využití pro sídelní zeleň)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Veolia Energie ČR, a.s.,

Kolize s infrastrukturou – ANO, ochranné pásmo parovodu (Veolia Energie ČR a.s.)

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 45, situace B.04g.

Ve Studii jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Umístění stromů na PB u mostu ČS armády je neslučitelné s navrženou koncepcí PPO.

U mostu je dle DUR navrženo odsazení ochranné zídky od břehu, tak aby se vytvořil prostor pro příjezd na pravý břeh a pro realizaci sjezdové rampy. Námět G.11 je s tímto záměrem v kolizi.

Nutno při výsadbě dřevin respektovat ochranné pásmo teplovodního vedení, odstup od ochranné zídky a odstup od sousedního pozemku (zvětšení záboru).

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální pokud bude za linii PPO.



6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Pro realizaci námětu je nutno změnit koncepci ochranné zídky (na nábřežní opěrnou zeď) a přeřešit sjezdovou rampu na bermu, viz námět G.1.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutná bude údržba stromů, kterou by zajišťovalo město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Povodí Odry, státní podnik souhlasí s opatřením za podmínky, že výsadby budou realizovány za linií PPO navržené v DUR v dostatečném odstupu a město Krnov si zajistí vypořádání pozemků a kolize s inženýrskými sítěmi (parovod).

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Výsadby dřevin mohou být realizovány jako výhledová samostatná stavba (opatření) jiného investora (města Krnova) za jeho prostředky.

Nutno vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům na kterých budou výsadby umísťovány a kolizí s teplovodním vedením.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem s připomínkou:  \_ prověřit ochranné pásma sítí (parovod), koordinovat s řešením rekreační trasy (G.03)  \_ zachovat ideu kompoziční výsadby v blízkosti mostu  Pro Město Krnov:  \_ projektová příprava |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |