|  |  |
| --- | --- |
| **F.10** | **Úpravy promenádní trasy od kina Mír k mostu ČSL Armády (PB)** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Návrh reaguje na technický plán protipovodňových opatření v důsledku, kterého mají být odstraněny veškeré břehové porosty na PB mezi mostem na ulici Čsl. Armády a parkem u kina Mír. Tyto porosty nyní vytvářejí důležitý doprovod řeky i cesty. Studie navrhuje vytvořit v těchto místech opěrnou zeď, jejíž součástí by byla i ochranná protipovodňová zídka. Tento prostor umožní vytvořit vycházkovou a vyhlídkovou plochu s doprovodnou alejí stromů. Dřeviny budou vysázeny v pravidelném sponu 9 m s cílovou podchozí výškou 3 m. Výška dospělého stromů bude 9-12 m. Stromy budou vysázeny do travnatého pruhu o šířce 4 m. K výsadbě bude použitý méně vzrůstný kultivar, např. lípy velkolisté.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O39 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury, přípustné využití pro krajinnou a ostatní zeleň), plochy zeleně ostatní a specifické – ZX (přípustné umístění dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy), plochy parků a veřejných zahrad - ZP (umístění dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy).

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemky PO, pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – ANO, křížení s objektem vyústění kanalizace DN 1200, křížení s objektem vyústění mlýnského náhonu

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 38, situace B.04f, příčné řezy B.05j, B.05k, B.05l a B.05m.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Souvisí s námětem F.05

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Realizace námětu je podmíněna přijetím a realizací opěrné stěny v rámci opatření F.05, které vytváří prostor pro promenádu a výsadby stromů.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vlastní úpravy prostoru, které budou realizovány za linií PPO nemají vliv na kapacitu PPO.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Vytvoření vycházkové a vyhlídkové plochy s doprovodnou alejí stromů je vázáno na realizaci opěrné stěny dle námětu E.05. V případě zamítnutí tohoto námetu není možno realizovat námět F.10 dle návrhu studie. Řešení ochranné zídky dle DUR PPO neskýtá při zachování komunikace podél břehu dostatek prostoru pro výsadby a vyhlídkový prostor. Pro realizaci námětu by bylo nutno zajistit plochy na přilehlých pozemcích.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem by bylo Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí. Opatření nelze akceptovat z důvodu omezení průtočného profilu a vysokých finančních nákladů.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zahrnut do DUR PPO.

Promenádní prostor s výsadbou stromů může být případně realizován jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova), pokud si město Krnov zajistí pozemky.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| bylo dohodnuto (platí pro F.05 a F.10)  \_ varianta A (viz obrázek) – odsunutí masivní zdi do břehu se zachování korza v koruně břehu; bude investice města Krnov;  \_ var B (viz obrázek) – opěrná zídka horní výška dle PPO, lavice se stezkou (cca š.2m), výsadba v horní úrovni svahu  \_ var A+B řešit pro úseky před a za mlýnských náhonem  Pro město Krnov:  \_ zadat úpravu řešení  Následně bude návrh projednán s PO  var A (ilustrační obrázek) var B (ilustrační obrázek) |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |