|  |  |
| --- | --- |
| **E.15** | **Propojení s ulicí Textilní** |
| Úsek | |  | | --- | | E (městská náplavka Říční okruh) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Propojení prostoru řeky s ulicí Textilní navazuje na chodník navržený kolem stávajících objektů (viz E.11). Prostor bude navazuje na propojení vedoucí od mostu Svatováclavská, kolem stávajících objektů. Veřejný prostor lze využít, pod dohodě s vlastníky okolních objektů a pozemků, pro napojení na navazující parter a zpřístupnění atraktivních prostor v návaznosti na řeku. Materiálové řešení chodníku je mlat s okrajovými obrubníky. Řešení bylo konzultováno a předjednáno s vlastníky pozemků.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury), plochy komerčních zařízení – OK-P (ověřit soulad námětu s ÚP)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemek jiného subjektu (INNEASTAV s.r.o.)

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 34, situace B.04e.

Ve *Studii* jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je možno realizovat bez dopadu na PPO. Chodník má vazbu na opatření E.10, oba záměty je nutno koordinovat. Nutný zábor soukromého pozemku.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Není třeba adaptovat, nutno dořešit navázání na opatření E.10 - schodiště podle zvoleného způsobu překonání ochranné zídky.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem bude Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek. Investorem bude Město Krnov.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Chodník má vazbu na opatření E.10 - schodiště, oba záměry je nutno koordinovat.

Námět může být realizován jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR, bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |