|  |  |
| --- | --- |
| **B.03** | **Lávka výpustku kanalizace** |
| Úsek | B (u domů s pečovatelskou službou) |

1 Popis námětu dle Studie

*Na levém břehu v bermě, je umístěn vyústek (přepad) kanalizace. Celý otvor (půdorysný obrys) je překlenut lávkou. Konstrukce lávky je pozinkovaná ocel, pochozí plocha z pozinkovaného pororoštu s možností sejmutí v případě údržby.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO

Nejsou kolize s infrastrukturou (pokud je přemostění koordinováno s rekonstrukcí výpusti).

3 Komentář

Námět řešení je uveden na přílohách studie: zpráva A str. 21, situace B.04b.

Funkčně se jedná o výusť kanalizace – přepad z odlehčovací komory.

Připravovaná DUR PPO počítá s rekonstrukcí výpusti a doplněním o zpětnou klapku. Připravovaná DUR PPO rovněž počítá s umístěním lávky přes výusť kanalizace šířky cca 2,5m.



4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze realizovat s úpravou bez ovlivnění funkce PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Navrhovaný námět je možno provést s úpravou šířky překlenutí tak aby nebyla omezena funkce zpětné klapky na vyústění kanalizace. Řešení konstrukce překlenutí výustě je možno přizpůsobit předkládanému námětu.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nároky na správu a údržbu - nejsou podstatné rozdíly oproti řešení v DUR. Nutno řešit mezi investory otázky materiálu lávky, údržby a bezpečnosti osob.

8 Stanovisko investora PPO

Povodí Odry, státní podnik souhlasí se začleněním do PPO a realizací s případnou úpravou šířky "lávky". Úprava názvu "lávka" na "překlenutí".

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Lávka (překlenutí výustě) je zařazena do projektové dokumentace PPO jako součást SO 090.13.1 Levobřežní ochranná zídka v km 0,000 – 0,220. Případně může být vyčleněna do nového stavebního objektu nebo řešena společně s dalšími úpravami v korytě, které nebyly součástí DUR.

Námět bude zahrnut do PPO a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |