
|  |  |
| --- | --- |
| **D.19** | **Betonové bloky - šlapáky** |
| Úsek | |  | | --- | | D ( „krnovský Manchester“) | |

1 Popis námětu dle Studie

*V návaznosti na pobytový amfiteátr je v korytě navrženo umístění betonových bločků („šlapáků“) umožňujících překonání toku za nízkého stavu suchou nohou. Ve dně koryta je v tomto místě při LB navrženo rozčlenění příčného profilu umístěním kamenné formace jako základu budoucí ŠP lavice.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-036

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO

Kolize s infrastrukturou – nejsou

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 30, situace B.04d.

Ve studii je jen ideové řešení. Není zřejmá předpokládaná výšková úroveň *„šlapáků“* a vztah k hladině m-denních průtoků. Hladina Q210d je cca 0,50 m nade dnem.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Nevhodné z hlediska bezpečnosti, znemožňuje rekreační plavbu.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv mírně negativní.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Adaptace námětu není možná

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nepřijatelné z hlediska zajištění bezpečnosti osob.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí z důvodu bezpečnosti osob. Návrh znemožňuje rekreační plavbu.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR ani jako výhledová související stavba jiného investora.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| viz D.18 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |