|  |  |
| --- | --- |
| **E.08** | **Pobytový městský prostor** |
| Úsek | E (městská náplavka Říční okruh) |

1 Popis námětu dle Studie

*V prostoru u mostu Svatováclavská a křižovatky Šmeralova – Říční okruh, je navržen městský pobytový prostor s možností vyhlídky na řeku. Prostor je navržen pro městské aktivity využívající blízkost centra města a umístění na trase z centra města ke kinu Mír a ZUŠ; nabízí se posezení s netradičním panoramatem města v návaznosti na vyhlídkovou terasu nad řekou (viz E.06), místo pojízdného café, organizování různých společenských a kulturních akcí (farmářské trhy, koncerty, představení apod.). Liniově tento prostor navazuje na promenádu Říčního okruhu. Stávající vzrostlé stromy jsou doplněny o stromy nové. Povrch je mlatový, je zde umístěn městský mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola apod.), veřejné osvětlení apod.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – plochy parků a historických zahrad ZP, koridory vodní a vodohospodářské – KW-O36 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – ANO, kanalizace DN 1700, kanalizace 400x600 mm, kabely CETIN, vedení veřejného osvětlení, parovod DALKIA, podzemní vedení VN, 2x parovod DN 800.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 33, situace B.04e.

Ve *Studii* jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je možno realizovat bez dopadu na PPO. Výsadba stromů bude omezena existencí inženýrských sítí a požadavkem na dodržení odstupové vzdálenosti od opěrné stěny.

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Výsadby stromů nutno přizpůsobit existencí inženýrských sítí a požadavku na dodržení odstupové vzdálenosti od opěrné stěny.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem bude Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Pobytový městský prostor může být realizován jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR, bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |