|  |  |
| --- | --- |
| **D.08** | **Schodiště (PB)** |
| Úsek | D ( „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Ve stávající opěrné stěně na pravém břehu, u paty silničního mostu je navrženo schodiště a navazující chodník, který propojuje prostor řeky s prostorem před historickým mostem (místo křížení ulice Opavská a Zapletalova), a s napojením na významnou pěší trasu z části „Pod Cvilínem“ a centrem města. Povrch stupňů vychází z řešení schodiště u knihovny (viz D.02). Úroveň spodní podesty je o výšku stupně nad úrovní zatravnění. Materiál opěrné stěny navazuje na stávající opěrnou stěnu v tomto místě.*

2 Umístění

Obsah obrázku mapa, text

Popis byl vytvořen automaticky

Námět je v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O29, plochy smíšené obytné SO- 34, zahrnující související plochy dopravní a technické infrastruktury

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Povodí Odry, s.p., pozemek Města Krnova, pozemek 9-ti soukromých spoluvlastníků, z toho 3x SJM, pozemek soukromých vlastníků 2xSJM

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 28, situace B.04d

Ve *Studii* jen ideové řešení.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Zapuštěné schodiště lze zrealizovat bez ovlivnění funkce PPO.

Představuje zásah do stávající opěrné zdi. Koncepce DUR PPO úpravy stávající opěrné zdi nezahrnovala. Schodiště a navazující chodník vyvolá zábory soukromých pozemků.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Vyžaduje statické posouzení zásahu do stávající opěrné zdi, případně lokální úpravu a statické zajištění zdi.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutno vyřešit mezi investory otázky provozování a údržby schodiště.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, s.p. nesouhlasí. Úpravy zdi na PB nebudou v rámci PPO realizovány.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný záměr.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |