|  |  |
| --- | --- |
| **F.01** | **Promenáda mezi jezem a mostem Svatováclavská** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*V návaznosti na přilehlý park náměstí Míru je, mezi mostem Svatováclavská a jezem, navržena obnova promenády s vyhlídkou na řeku. Řešení přináší do této části města městský prvek s výraznou společenskou funkcí. Řešení promenády navazuje na návrh promenády dále za kinem Mír a také v dalších úsecích podél řeky, např. u Říčního okruhu. Návrh počítá s nově osázenými stromy (stávající jsou již na hranici životnosti). Povrch mezi stromy je mlatový, je zde umístěn městský mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola), veřejné osvětlení apod. Na horní hraně opěrné stěny je navrženo zábradlí. Tvar, konstrukce a materiál bude identický se stávajícím zábradlím. Tento typ zábradlí poslouží jako vzor pro zábradlí v dalších úsecích promenády.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – koridory vodní a vodohospodářské – KW-O39 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury),

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemek Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 35, situace B.04f.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Studie nezohledňuje úpravu pravého břehu v oblasti jezu (odstranění výběžku do jezové zdrže a vodácká propusť) navrženou v DUR PPO – viz obr.

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je možno realizovat bez dopadu na funkci PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv na kapacitu PPO je neutrální.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Námět je třeba zkoordinovat s úpravu pravého břehu podle DUR PPO.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem bude Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné po provedení úprav a za předpokladu projednání majetkoprávních vztahů a provozních podmínek.

Z hlediska investorství **Typ 3** – koordinovaná stavba jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Promenáda může být realizována jako navazující koordinovaná samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět může být zakreslen do DUR jako související stavba, pokud budou dodány projektové podklady, ale bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Bylo dohodnuto:  \_ je akceptována půdorysná úprava opěrné zdi dle návrh PPO  \_ promenáda bude prodloužena k patě lávky F.03  \_ půdorysný průběh opěrné zdi bude plynulý a bude esteticky vycházet ze stávajícího řešení u mostu Svatováclavská – opěrná zeď, zábradlí, mlat, stromořadí |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |