|  |  |
| --- | --- |
| **B.06** | **Schodiště v břehu (PB)** |
| Úsek | B (u domů s pečovatelskou službou) |

1 Popis námětu dle Studie

*Schodiště v břehu propojující úroveň bermy na pravém břehu s horní úrovni břehu. Schodiště je složeno z opracovaných kamenných bloků vsazených do úrovně břehu, schodišťové rameno bez schodnice, základová konstrukce splňující požadavky na stabilitu a odolnost vůči zvýšené hladině vody.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026 (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury)

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO.

Nejsou kolize s infrastrukturou.

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 21, situace B.04b.

Ve studii je jen ideové řešení, není zřejmý způsob překonání ochranné zídky schodištěm.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Lze zařadit do PPO v případě provedení úpravy námětu. Po úpravách bez ovlivnění funkce PPO.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv mírně negativní, po úpravě námětu neutrální. Překonání ochranné zídky schodištěm by znamenalo zásah do průtočného profilu.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Je nutné vhodně vyřešit překonání ochranné zídky bez zásahu do průtočného profilu (např. zapuštění do výklenku, mobilní hrazení, žebřík – perspektivní je mobilní hrazení). V místě schodiště je třeba zajistit stabilitu svahu, na rozdíl od návrhu studie B.12, který podporuje přirozené dotváření koryta a svahu (spící opevnění).

Snazší řešení schodiště by nabízela varianta umístění pravobřežní ochranné zídky dle DUR (v linii oplocení).

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Nutno řešit mezi investory otázky provozování a údržby schodiště.

8 Stanovisko investora PPO

Souhlasí se začleněním schodiště do PPO za předpokladu, že bude mít normové hodnoty a současně za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o osazování mobilního hrazení (v případě zvolení takového technického řešení, které je bude vyžadovat).

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět bude zahrnut do PPO, zapracován a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO.

Schodiště může být zařazeno do projektové dokumentace PPO jako součást SO 090.13.2 Pravobřežní ochranná zídka v km 0,000 – 0,216, nebo může být zařazeno do nového objektu společně s dalšími úpravami v korytě (které nebyly součástí DUR).

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |