|  |  |
| --- | --- |
| **G.06** | **Lávka na přítoku řeky** |
| Úsek | |  | | --- | | G (od mostu „ČSL Armády“ po ulici „Na Ostrově“) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Lávka překonává přítok řeky. Konstrukce lávky, včetně zábradlí je pozinkovaná ocel, plocha je z dřevěných prken. Umístění a řešení bude koordinováno s protipovodňovými opatřeními.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – plochy vodní a vodohospodářské – W (přípustné využití pro stavby dopravní a technické infrastruktury), plochy zeleně ostatní a specifické – ZX (přípustné umístění dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy).

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Města Krnova, pozemek PO, pozemek jiného subjektu (Klaus Union CZ a.s.)

Kolize s infrastrukturou – NE

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 44, situace B.04g.

Ve Studii jen ideové řešení. Není zřejmé výškové uspořádání, ale z umístění na náhonu plyne pravděpodobná výšková úrovně lávky cca 321,00 m n.m. Úroveň hladiny návrhového průtoku je cca 322,0 m n.m.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

V rámci DUR stavby 02.090 nenavrhujeme v tomto prostoru žádné úpravy.

Lávka nesmí mít vliv na zhoršení průběhu povodňových průtoků. Lávka je umístěna v záplavovém území, kde správce toku a vodoprávní úřad může stanovit omezující podmínky. Zejména zábradlí může tvořit překážku v průtočném profilu (zachytávání pláví).

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Bez úprav vliv neutrální až mírně negativní.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Lávku by bylo vhodné posunou výše proti toku náhonu, nad úroveň hladiny návrhového průtoku v Opavě. Rekreační trasu je možno vést podél pravého břehu náhonu a přemostění realizovat cca 100 m nad vyústěním náhonu do Opavy.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Provozování a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem by bylo Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Lávka může být realizována jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR jako součást PPO, bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |