|  |  |
| --- | --- |
| **F.09** | **Pobytové stupně u mlýnského náhonu** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*Pobytové stupně umožňují přirozené propojení horní úrovně s úrovní bermy a koryta. V krajích je umístěno schodiště splňující normové požadavky na schodiště. Navržená výška pobytových stupňů(v. 40cm) umožňuje posed. Povrch stupňů tvoří pohledový beton. Bude použito systémové bednění. Do podstupnice pobytových stupňů je navrženo soklové osvětlení. Detailní řešení prostoru, vymezeného ulicemi Tyršova, Fügnerova, Nábřežní a řekou Opavou, včetně návrhu uměleckého prvku (dominanty), bude prověřeno architektonickou soutěží a studií.*

2 Umístění

Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

Námět v souladu s ÚP – plochy zeleně ostatní a specifické – ZX (přípustné umístění dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy plochy, přípustné využití pro vodní toky a plochy)..

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek Města Krnova, pozemek jiného subjektu (Areál Karnola s.r.o.), pozemek Správy silnic Moravskoslezského kraje

Kolize s infrastrukturou – ANO, kanalizace

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 38, situace B.04f.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Souvisí s námětem F.07 mlýnský náhon.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět neovlivní funkci PPO, je za linií protipovodňové ochrany. Souvisí s náměty F.07 a F.06.

Nutno vyřešit přeložky inženýrských sítí – kanalizace.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Námět nemá vliv na kapacitu PPO.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Z hlediska koncepce a funkce PPO není třeba adaptovat.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Správu a údržbu nebude zajišťovat PO. Provozovatelem by bylo Město Krnov.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné.

Z hlediska investorství **Typ 4** – výhledový záměr jiného investora.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Pobytové stupně u mlýnského náhonu mohou být realizovány jako výhledová samostatná stavba jiného investora (Města Krnova) za jeho prostředky.

Námět nebude zařazen do DUR jako součást PPO, bude projednáván v samostatném řízení.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |