**Stavební úpravy školní učebny,**

**Základní škola Krnov, Dvořákův okruh**

Technická zpráva

Název stavby : **Stavební úpravy školní učebny**

Investor : **Základní škola Krnov, Dvořákův okruh**

Dvořákův okruh 60, 794 01 Krnov

Místo stavby : Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 60, 794 01 Krnov

Technická zpráva

* Popis:

Jedná se o stavební úpravy včetně příslušenství pro vytvoření nové učebny informačních technologií.

* Bourací práce:

V rámci bouracích prací bude provedeno drážkování rýh ve stávajícím zdivu pro rozvod elektroinstalace.

Vybourání kovových dveřních zárubní.

Odsekání stávajícího keramického obkladu včetně vyspravení podkladu.

Při bouracích prací nesmí dojít k poškození ostatních konstrukcí a vybavení školy.

* Demontáže:

Demontáž umyvadla včetně příslušenství.

Demontáž sestavy skříní.

V celkovém rozsahu dojde k demontáži stávající povlakové krytiny včetně olištování, broušení stávajícího podkladu a odstranění původního lepidla

Vyvěšení dveřních křídel včetně prahů.

Demontáž stávajících stropních svítidel.

* Podlahy

Před pokládkou nové povlakové krytiny z vinylu dojde ke srovnání původního podkladu samonivelační stěrkovou hmotou do tloušťky 15mm včetně penetrace.

Lepená vinylová krytina bude doplněna obvodovým lištováním.

* Úpravy vnitřních povrchů, obklady, nátěry, malby,

Zapravení omítek po bouracích pracích, demontážích a nových montážích.

Zapravení ostění po vybourání kovových zárubní a po osazení nových kovových zárubní

Nátěry ocelových zárubní a rozvodů vytápění.

Provedení keramického obkladu včetně spárování a lišt.

V místnosti dojde ke kompletní výmalbě stěn a stropu.

* Montáže, zařizovací předměty

Dodávka a montáž umyvadla včetně baterie.

Bude osazeno nové dveřní křídlo včetně kování a doplněn náběhový práh.

Dodávka a montáž nových stropních LED světel

* Bezpečnost práce, vliv stavby na životní prostředí

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví

při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné

prostředky ve smyslu platných předpisů.

Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup.

Všichni účastníci stavby budou seznámeni s požadavky na bezpečnost práce na staveništi a se všemi stavebními a technologickými postupy na stavbě.

Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. Při provádění stavebních

prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.

Celý prostor staveniště bude označen a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

Je třeba dodržet veškerá zákonná nařízení, která se týkají bezpečnosti práce.

* Požadavky na provádění, nakládání s odpady a materiálem

Stavební úpravy budou probíhat za současného provozu stávající základní školy

Jakékoliv omezení na provozu základní školy musí být projednáno s objednatelem.

Objednatel je povinen zajistit přístup k provedení kompletního díla a prostory pro návoz materiálu.